Instrukcja obsługi

Lista zmian:

1. Wydanie pierwsze 16.11.2024

Działanie sterownika.

1. Menu sterownika.
   1. Obszary – definiowane obszary budynku
      1. Rolety – listy urzadzen sterowanych. Możluwość zamykania/otwierania z poziomu sterownika. Zaznaczyć konkretną roletę oraz wcisnąć przycisk gora/dol.
   2. Dane z serwera
      1. Informacje zwrotne z podłączonego serwera (jeśli skonfigurowany)
      2. ID urządzenia. ID edytowalne w ustawieniach
   3. Ustawienia
      1. Ustawienia czasów działania danej rolety – układ programowalny przyciskami dzwonkowymi
      2. Wybór trybu działania: przyciski dzwonkowe, przycisk gora/dol
      3. Podłączenie do sieci Wifi
      4. ID urządzenia. Na podstawie ID, urządzenie będzie pobierało swoje ustawienia.
      5. Adresy ekspanderów – tylko wyświetlanie zainstalowanych
2. Pamięć
   1. Dane konfiguracyjne urządzenia zapisywane w pamięci ROM lub SD ?